Symos97v2003

V tomto dokumentu jsou popsány informace o nových vlastnostech, změnách a opravách v jednotlivých verzích programu.

Zkratky použité v dokumentu:

	INF	- informace
	NEW	- nová vlastnost
	CHN	- změna některé vlastnosti programu
	BUG	- odstraněná chyba

Verze: 5.1.4
INF	- ukončena podpora Aplikace SYMOS'97 verze 2003

Verze: 5.1.4
INF	- odinstalujte starší verzi programu  a nainstalujte verzi 5.1.4.
INF	- doplněna dokumentace a nápověda programu
NEW	- přidána kontrola vzájemné polohy zdrojů a referenčních bodů v binárních souborech se zdroji a referenčními body.
BUG	- odstraněna chyba výpočtu podílů skupin zdrojů u zdrojů vyskytujících se na pozici referenčních bodů

Verze: 5.1.3
INF	- odinstalujte starší verzi programu  a nainstalujte verzi 5.1.3.
NEW	- doplněn výpočet spadu prachu dle doplněné metodiky doc. J. Bubníka
NEW	- přidána možnost vytvářet izolinie z výstupního souboru se spadem prachu
BUG	- odstraněna chyba při kontrole textového souboru s výškopisem
BUG	- odstraněna chyba při kontrole a načítání souborů s popisem prachu
BUG	- odstraněna chyba při ukládání souboru s prachem v modulu pro editaci zdrojů
BUG	- opraveny syntaktické chyby v nápovědě programu.

Verze: 5.1.2
INF	- odinstalujte starší verzi programu  a nainstalujte verzi 5.1.2.
NEW	- změna způsobu překreslování okna při výpočtu, umožněno přerušení výpočtu. 
BUG	- odstraněna chyba při kontrole souborů s popisem zdrojů – chybná identifikace chyby Vs mimo rozsah pro d=0 a w0=0.

Verze: 5.1.1

V r.1998 doporučilo MŽP ČR metodiku SYMOS'97 k použití pro výpočty znečištění ovzduší ze stacionárních zdrojů. Popis metodiky byl vydán v dubnu 1998 ve věstníku MŽP, částka 3. Vstupní údaje i forma výsledků výpočtu v metodice SYMOS'97 byly přizpůsobené tehdy platné legislativě, aby byly na minimum omezené problémy s používáním metodiky v praxi a aby výsledky byly přímo srovnatelné s platnými imisními limity a přípustnými koncentracemi znečišťujících látek v ovzduší. 
V souvislosti s předpokládaným vstupem ČR do EU se legislativa v oboru životního prostředí přizpůsobuje platným evropským předpisům a proto v ní vznikají změny, na které musí reagovat i metodika výpočtu znečištění ovzduší, má-li vést i nadále k výsledkům snadno použitelným v běžné praxi. Předpokládá se, že po odborné diskusi, případných změnách a doplnění bude pozměněná metodika vydána MŽP ČR pod novým názvem.

Hlavní změny metodiky zahrnuté v programu metodiky jsou:
NEW 	stanovení imisních limitů pro některé znečišťující látky jako hodinových průměrných hodnot koncentrací
NEW 	stanovení imisních limitů pro některé znečišťující látky jako denních průměrných hodnot (PM10 a SO2) nebo 8-hodinových průměrných hodnot koncentrací
NEW 	hodnocení znečištění ovzduší oxidy dusíku také z hlediska NO2 (dříve pouze NOx)
NEW 	nový výpočet frakce spadu prachu - PM10

Z programových změn je to :
NEW 	možnost použití doplňkového souboru s výškopisem pro dohledávání  výšky 
(souřadnice Z) vybraného referenčního bodu nebo zdroje.